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                                          Опросный лист на изготовление рельсовой тележки
Название компании: НПО «ЭЛСИБ» ПАО

	Параметры
	Значения

	Грузоподъемность, тн
	10 т

	Длина платформы, мм
	4000

	Ширина платформы, мм
	2000

	Высота платформы, мм
	не более 800 мм

	Скорость передвижения, м/мин.
	20 м/мин

	Размер колеи рельсовых путей по внутренней кромке головки рельса, мм
	1520

	Марка рельса (Р14; Р24; Р50…)
	

	Длина рельсового пути, м
	

	Высота головки рельса над уровнем пола, мм
	0

	Степень загрузки тележки (малая, средняя, высокая)
	высокая

	Тип привода 
(мотор-редуктор, канатный, без привода)
	электромотор с редуктором

	Тип подачи питания 
(барабанный, троллейный, АКБ, кабель, гибкий кабельный канал)
	кабель

	Тип троллейного шинопровода (закрытого, закрытого раздельного, открытого)
	отсутствует

	Управление (с переносного пульта на проводе, радиоуправление, со стационарного пульта)
	стационарный пуск

	Плавный пуск (да, нет)
	да

	Встроенный электрический тормоз (да, нет)
	да

	Рамка от наезда на препятствие (да, нет)
	нет

	Концевые выключатели (да, нет)
	нет

	Рабочая поверхность (платформа, рама, др. указать), толщина листа, мм?
	платформа с резиновым покрытием

	Сигнализация (звуковая, световая)
	звуковая

	Температура эксплуатации, град/С
	+10…+40

	Режим работы (ч/смену; км/смену)
	2 ч.

	Климатическое исполнение ГОСТ 15150
	У3

	Класс взрывоопасной зоны
	Д

	Группа взрывоопасной смеси
	

	Категория взрывоопасной смеси
	

	Количество, шт.
	1

	Способ отгрузки
	верхняя разгрузка краном

	Покрытие/цвет, RAL
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	Дополнительная информация
	





	

